A^0, H^0 → τ τ H^± �→ τν, cs� DETECTOR REQUIREMENTS

�• accurate measurement of missing energy

and jet energy

central jet energy resolution

ATLAS: 50% / √E ⊕ 3.0% |η|<3.0 CMS: 52% / √E ⊕ 2.5% |η|<2.6 GEM: 60% / √E ⊕ 4.0% |η|<3.0 SDC: 70% / √E ⊕ 2.0% |η|<2.5

forward jet energy resolution y_{acc} y_{acc}/y_{max} ATLAS: 100% / √E ⊕ 7% 4.5 0.46 CMS: 125% / √E ⊕ 5% 4.7 0.49 GEM: ~ 120% / √E 5.5 0.52 SDC: 100% / √E ⊕ 10% 6.0 0.57