CSC trigger at |η| = 2.2-2.3

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

1 10 10^2 efficiency

MF1 0 mrad 1 mrad 6 mrad

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

1 10 10^2

MF12, 1 mrad MF12, 6 mrad MF1-4, 6 mrad

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

1 10 10^2 p_t (GeV)

MF12, 1 mrad |η| = 2.2-2.3 |η| = 2.1-2.4 |η| = 2.0-2.5

3 30