RPC Developement

10

10^2

10^3

10^4

89 90 91 92 93 94 95 year rate (Hz/cm^2) standard low resistivity avalanche mode double gap low gas gain