19 21

RPC hit coding convension

0 2 4 6 8 10 0

2

4

6

8

0.79 0.93

1.16

1.32

1.40

1.60 1.75 1.87 1.99

2.40

1.50

1.06

2.10 2.20 2.30

14 15 16 17 18 20 22

R [m]

Z [m]

0

z (barrel) / η (endcap) numbering scheme

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

φ plane

segmentNo.

0-143 stripNo. 0-7 forw. back. MSMF

0: MF1 1: MS1, MF1ab 2-4:MS2-4 MF2-4 5: MS1’ 6: MS2’

nanoseconds

0-500

time η

z/η 0-21

1.24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13