CMS Bending Power

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2.5 5 7.5 10 R ΜmΝ

Ι B x dl ΜTmΝ

|η| = 0.0, 0.5,1.0

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2.5 5 7.5 10 Z ΜmΝ

Ι B x dl ΜTmΝ

|η|=1.2 1.6 2.0 2.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 1 2 η

Ι | B x dl | ΜTmΝ total